**Configurar IPV4**

Para configurar la IP. Desde Command Promt de una PC se usa el siguiente comando.

ipconfig <dirección ip> <máscara de red>

ipconfig 15.1.3.0 255.255.252.0

Para poder configurar la IP. Debemos accede al modo privilegiado en CLI

Después accedemos a la configuración de la terminal se usan los siguientes comandos.

S1# configure terminal

S1(config)# interface vlan1

S1(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

**Usar comando ping**

Un ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco para determinar si un sistema IP específico es accesible en una red.

En la terminal se debe escribir el siguiente comando

ping <dirección IP>

ping 127.0.0.1